ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг 
11.10.2013  № 202	
	Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
7 листопада 2013 р. 
за № 1905/24437	

Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами"
5.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.
5.2. У формі № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" відображаються в натуральному виразі за звітний місяць наростаючим підсумком з початку року показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і виробництва інших суб'єктів господарювання тепловими мережами ліцензіата, показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і закупленої ліцензіатом в інших виробників тепловими мережами інших теплотранспортувальних організацій, показники приєднаного теплового навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів та додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії.
Показники теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших кінцевих споживачів ліцензіата і теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, визначаються, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать бюджетним установам та іншим суб'єктам господарювання або знаходяться в їх користуванні, тощо, відпускається за тарифами, які встановлені для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".
Інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.
Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються для здійснення господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.
5.3. У розділі I відображаються в Гкал за звітний місяць усього (графа 1), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 2), та за період з початку року всього (графа 3), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 4), основні показники транспортування теплової енергії:
фактичного корисного відпуску теплової енергії в Гкал (рядок 005) з розподілом на відпуск власним споживачам і транспортування теплової енергії інших власників, розподілом за категоріями споживачів, розподілом на потреби опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, технологічні потреби;
фактичного обсягу відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата в Гкал (рядок 165) з розподілом на відпуск з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок, установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та відпуск із колекторів котелень, розподілом на відпуск теплової енергії у власні теплові мережі та теплові мережі інших власників;
фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата в Гкал (рядок 210) з розподілом на обсяги надходження теплової енергії з власних джерел теплової енергії ліцензіата та джерел теплової енергії і теплових мереж інших власників;
фактичних та нормативних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата в Гкал (рядки 230 і 245 відповідно) з розподілом на втрати власної теплової енергії і теплової енергії інших власників;
фактичних та нормативних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій у Гкал (рядки 265 - 270 відповідно) з розподілом за транспортувальниками:
1) рядок 005 "Фактичний корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі" дорівнює сумі рядків 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам", 110 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата", 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії", 145 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата";
2) рядок 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі" дорівнює сумі рядків 015 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" і 035 "власним кінцевим споживачам";
3) у рядках 015 - 030 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" відображаються відповідно показники фактичних обсягів реалізованої теплової енергії іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, усього (рядок 015) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 020), бюджетних установ (рядок 025), інших споживачів (рядок 030) та розшифруванням за покупцями цієї теплової енергії;
4) рядок 035 "власним кінцевим споживачам" відображає фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата всього та дорівнює сумі рядків 040 "для потреб населення", 060 "для потреб бюджетних установ", 085 "для потреб інших споживачів";
5) у рядках 040 - 055 "для потреб населення" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб населення усього (рядок 040) з розподілом на потреби опалення (рядок 045), гарячого водопостачання (рядок 050), вентиляції (рядок 055);
6) у рядках 060 - 080 "для потреб бюджетних установ" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб бюджетних установ усього (рядок 060) з розподілом на потреби опалення (рядок 065), гарячого водопостачання (рядок 070), вентиляції (рядок 075), технологічні потреби (рядок 080);
7) у рядках 085 - 105 "для потреб інших споживачів" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб інших споживачів усього (рядок 085) з розподілом на потреби опалення (рядок 090), гарячого водопостачання (рядок 095), вентиляції (рядок 100), технологічні потреби (рядок 105);
8) у рядках 110 - 135 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на всі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього (рядок 110), з розподілом цих показників до теплової енергії, яка використовується для потреб опалення (рядок 115), гарячого водопостачання (рядок 125), вентиляції (рядок 130), технологічних потреб (рядок 135);
9) у рядку 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" відображаються показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на потреби об'єктів ліцензіата, які використовуються для здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;
10) у рядках 145 - 160 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів відпуску теплової енергії інших теплопостачальних організацій - власників теплової енергії з теплових мереж ліцензіата (послуги з транспортування теплової енергії) усього (рядок 145) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 150), бюджетних установ (рядок 155), інших споживачів (рядок 160) та розшифруванням за власниками цієї теплової енергії;
11) рядок 165 "Фактичний обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата" дорівнює сумі рядків 170 "з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" і 190 "з колекторів джерел теплової енергії, крім ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
12) у рядках 170 - 185 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 170) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 175), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 185), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 180) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;
13) у рядках 190 - 205 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 190) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 195), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 205), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 200) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;
14) у рядках 210 - 225 "Фактичний загальний обсяг надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата" відображається фактичний обсяг надходження теплової енергії в теплові мережі ліцензіата усього (рядок 210) з розподілом цієї теплової енергії на фактичні обсяги надходження з колекторів власних джерел теплової енергії ліцензіата (рядок 215), з колекторів джерел теплової енергії інших теплогенеруючих організацій (рядок 220) з розшифруванням за теплогенеруючими організаціями, з теплових мереж інших теплотранспортувальних організацій (рядок 225) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;
15) у рядках 230 - 240 "Фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається фактичний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 230) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 235) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 240) з розшифруванням за власниками теплової енергії;
16) у рядках 245 - 255 "Нормативні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається нормативний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 245) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 250) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 255) з розшифруванням за власниками теплової енергії;
17) рядок 260 "Відхилення фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата від нормативних":
рядок 260 = рядок 230 - рядок 245;
18) у рядках 265 - 275 відповідно відображаються фактичні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 265), нормативні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 270), відхилення фактичних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій від нормативних.
5.4. У розділі II відображаються в натуральному виразі за звітний місяць (графа 1) та за період з початку року (графа 2) додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії:
у рядку 280 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, °C;
у рядку 285 - фактична середня температура зовнішнього повітря, °C;
у рядку 290 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;
у рядку 295 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;
у рядку 300 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;
у рядку 305 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;
у рядку 310 - фактична температура теплоносія в подавальному трубопроводі, °C;
у рядку 315 - фактична температура теплоносія у зворотному трубопроводі, °C;
у рядку 320 - температура теплоносія в подавальному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;
у рядку 330 - температура теплоносія у зворотному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;
у рядку 335 - фактична температура пари, що подається в мережу, °C;
у рядку 340 - фактичний парціальний тиск пари в мережі, МПа;
у рядках 345 - 375 - загальна протяжність трубопроводів теплових мереж на кінець звітного періоду у км (рядок 345) з розподілом за протяжністю трубопроводів:
магістральних подавальних, км (рядок 350);
магістральних зворотних, км (рядок 355);
розподільчих подавальних на опалення, км (рядок 360);
розподільчих зворотних на опалення, км (рядок 365);
розподільчих подавальних на гаряче водопостачання, км (рядок 370);
розподільчих циркуляційних систем гарячого водопостачання, км (рядок 375);
у рядку 380 - загальна протяжність паропроводів, км;
у рядку 385 - загальна протяжність конденсатопроводів, км;
у рядку 390 - загальні витрати води на підживлення теплових мереж за нормою, куб. м;
у рядку 395 - загальні фактичні витрати води на підживлення теплових мереж, куб. м;
у рядку 400 - годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі за нормою, відсоток на годину;
у рядку 405 - фактична годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі, відсоток на годину;
у рядку 410 - загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії за нормою, тис. кВт·год;
у рядку 415 - фактичні загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії, тис. кВт·год;
у рядку 420 - витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії за нормою, кВт·год/Гкал, - рядок 420 = рядок 410 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);
у рядку 425 - фактичні витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, кВт·год/Гкал, - рядок 425 = рядок 415 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);
у рядку 430 - тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період за нормою, діб;
у рядку 435 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період, діб;
у рядку 440 - тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період за нормою, діб;
у рядку 445 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період, діб;
у рядку 450 - кількість центральних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;
у рядку 455 - кількість індивідуальних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;
у рядку 460 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду всього, Гкал/год, - дорівнює сумі рядків 465, 480, 500 і 520;
у рядках 465 - 475 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб населення (рядок 465) з розподілом на опалення (рядок 470) і гаряче водопостачання (рядок 475);
у рядках 480 - 495 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб бюджетних установ (рядок 480) з розподілом на опалення (рядок 485), гаряче водопостачання (рядок 490), вентиляцію (рядок 495);
у рядках 500 - 515 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших власних споживачів ліцензіата (рядок 500) з розподілом на опалення (рядок 505), гаряче водопостачання (рядок 510), вентиляцію (рядок 515);
у рядках 520 - 535 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 520) з розподілом на опалення (рядок 525), гаряче водопостачання (рядок 530), вентиляцію (рядок 535);
у рядку 540 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження на кінець звітного періоду об'єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, Гкал/год.
5.5. Абсолютні звітні показники наводяться:
у розділі I - у цілих числах;
у розділі II:
витрати води в куб. м, електричної енергії в тис. кВт·год, тривалість періодів у добах, кількість теплопунктів у шт. - у цілих числах;
температура у °C - з двома знаками після коми;
протяжність трубопроводів у км - з трьома знаками після коми.
Питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми.